Hantering av explosiva varor

Enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ansökan insändes till:** | **Ansökan avser:** |
| Räddningstjänsten SydostBox 150391 21 KalmarEller via mail:info@rtso.se | [ ]  Användning av explosiva varor[ ]  Förvaring av explosiva varor[ ]  Handel med explosiva varor[ ]  Överföring av explosiva varor inom Sverige[ ]  Godkännande av föreståndare[ ]  Godkännande av deltagare[ ]  Godkännande av personer som har ett betydande inflytande |

**Viktigt att läsa innan du börjar fylla i din ansökan:**

Var noggrann med att följa instruktionerna som finns i blanketten. Vissa uppgifter ska fyllas i direkt i blanketten, andra ska bifogas som handlingar. Under varje punkt i blanketten framgår det tydligt vad vi kräver för att ansökan ska vara komplett ifylld. Räddningstjänsten Sydost bedömer inte ärendet förrän tillståndsansökan är fullständig.

Du som ansöker måste ha behörighet att göra det, detta blir särskilt viktigt om du representerar ett företag, en förening eller motsvarande. En fullmakt eller annan dokumentation som visar att du får ansöka i företagets eller föreningens namn ska bifogas ansökan.

1. Sökande

|  |  |
| --- | --- |
| Företagsnamn/för- och efternamn (juridisk eller fysisk person)      | Organisations-/personnummer (10 siffror)      |
| Postadress      | Postnummer      | Postort      |
| Kontaktperson      | E-post till kontaktperson      |
| Telefon dagtid      | Mobiltelefon      |

2. Faktureringsuppgifter

|  |
| --- |
| Hur vill du ha fakturan?[ ]  Pappersfaktura [ ]  E-post |
| Vart vill du att vi skickar fakturan?[ ]  Till sökandes adress, enligt ovan [ ]  Till annan adress, ange nedan |
| Företagsnamn/för- och efternamn (juridisk eller fysisk person)      | Organisations-/personnummer (10 siffror)      |
| Postadress      | Postnummer      | Postort      |
| Referens/namn/kod      | E-post dit fakturan ska skickas      |

3. Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

* Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet som föreståndare
* Dokument som visar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter
* Avtal om föreståndaruppdraget

**Föreståndare 1**

|  |  |
| --- | --- |
| För- och efternamn      | Personnummer (10 siffror)      |
| E-postadress      |
| Telefonnummer dagtid      | Mobiltelefonnummer (arbete)      |

**Föreståndare 2**

|  |  |
| --- | --- |
| För- och efternamn      | Personnummer (10 siffror)      |
| E-postadress      |
| Telefonnummer dagtid      | Mobiltelefonnummer (arbete)      |

**Föreståndare 3**

|  |  |
| --- | --- |
| För- och efternamn      | Personnummer (10 siffror)      |
| E-postadress      |
| Telefonnummer dagtid      | Mobiltelefonnummer (arbete)      |

4. Deltagare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor. Kravet gäller de som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor i begärlighetsgrad A och begärlighetsgrad B.

[ ]  Förteckning över deltagare lämnas som bilaga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Förnamn | Efternamn | Person-/samordnings-nummer |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

5. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Kravet gäller de som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor, oavsett begärlighetsgrad.

* Om den sökande är ett **aktiebolag**: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
* Om den sökande är ett **handelsbolag eller kommanditbolag**: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
* Om den sökande är en **ekonomisk förening**: VD och styrelseledamöter
* Om den sökande är en **ideell förening**: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Förnamn | Efternamn | Person-/samordnings-nummer |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

6. Verksamheten

6.1 Kort beskrivning av verksamheten

[ ]  Verksamhetsbeskrivning lämnas som bilaga

|  |
| --- |
| Beskriv verksamheten kortfattat (kan lämnas som en bilaga)      |

6.2 Typ av vara, riskgrupp och samhanteringsgrupp

Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring, ange störa mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan även lämnas som en bilaga.

*För information om riskgrupper och samhanteringsgrupper, se bilaga 1.*

[ ]  Förteckning över typ av vara, riskgrupp och samhanteringsgrupp lämnas som bilaga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ av explosiv vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp | Största mängd(vid förvaring) |
| [ ]  Sprängämne |       |       | kg |
| [ ]  Sprängkapslar |       |       | st. |
| [ ]  Detonerande stubin |       |       | kg |
| [ ]  Krutstubin |       |       | kg |
| [ ]  Pyrotekniska artiklar |       |       | kg |
| [ ]  Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) |       |       | st. |
| [ ]  Röksvagt krut |       |       | kg |
| [ ]  Svartkrut |       |       | kg |
| [ ]  Tändhattar |       |       | st. |
| [ ]  Ammunition |       |       | kg |
| [ ]        |       |       |       |
| [ ]        |       |       |       |
| [ ]        |       |       |       |
| [ ]        |       |       |       |

7. Förrådet och försäljningslokalens läge

Uppgifterna om förråd behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring. Om förvaring ska ske i annans förråd, ange plats och tillståndshavare. Punkterna 5 och 6 behöver då inte fyllas i eller lämnas in.

7.1 Förrådets läge

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning      | Gatuadress      | Postnummer och -ort      |
| Tillståndshavare (fylls i om förvaring ska se i annans förråd)      |
| Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tättbebyggt område):      |

7.2 Typ av förråd

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Friliggande förråd[ ]  I mark[ ]  I bostad | [ ]  I byggnad med annan verksamhet, ange vad:      |
| På tillfällig plats:  | [ ]  vid anläggningsarbeten ovan mark[ ]  vid anläggningsarbeten i mark |
| Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.):      |

7.3 Avstånd till skyddsobjekt

**Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade ska bifogas där så är relevant (behövs inte för t.ex. mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar till försäljning.** Om förvaringen ska ske i fler än ett (1) förråd inom samma område ska en förteckning över dessa förråd bifogas. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen. Ange även avståndet mellan förråden och markera dem i bifogad karta.

|  |  |
| --- | --- |
| Skyddsobjekt (ska även markeras i bifogad karta) | Distans (kortaste avstånd) |
| [ ]  Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (huvudgrupp 1) |       meter |
| [ ]  Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (huvudgrupp 2) |       meter |
| [ ]  Trafikled eller större farled (huvudgrupp 3) |       meter |
| [ ]  Annat skyddsobjekt, t.ex. skola, sjukhus. Ange vad:       |       meter |
| [ ]  Kraftledning med       kV spänning |       meter |

7.4 Fastighet där handel ska bedrivas (behöver endast fyllas i av den som söker handelstillstånd)

[ ]  Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten lämnas som bilaga.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning      | Gatuadress      | Ort      |
| Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten:      |

**En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan.** Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras.

8. Förrådets konstruktion

*För information om begärlighetsgrader, se bilaga 2.*

|  |
| --- |
| **Förrådet är:**[ ]  konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.[ ]  konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.[ ]  försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).[ ]  konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas. |

Om varor i flera riskgrupper och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. För information om brandskyddskrav, se bilaga 3.

Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 istället för E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekommer bifogas. Se bilaga 3 för mer information om klassning.

9. Överföring av explosiva varor inom Sverige

Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas.

9.1 Enstaka överföring

| [ ]  till förråd [ ]  till arbetsplats |
| --- |
| Typ av vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

9.2 Återkommande överföring

| [ ]  till förråd [ ]  till arbetsplats |
| --- |
| Typ av vara | Riskgrupp och samhanteringsgrupp |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

9.3 Föreståndare för överföringen

|  |
| --- |
| [ ]  Samma föreståndare som enligt punkt 3 |
| [ ]  Annan föreståndare för överföringen (ej samma person som förvärvet/förvaringen), ange nedan |
| Fullständigt namn, tilltalsnamnet i versaler      | Personnummer      |
| E-postadress      |
| Telefon, dagtid      | Telefon, mobil      |

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

10. Underskrift

**Viktigt!**

Du som skriver under ska ha befogenhet att ansöka om tillstånd. Om du representerar ett företag, förening eller annan juridisk person, kräver vi en fullmakt eller motsvarande som påvisar att du får ansöka i dennes namn. Ansökan kommer inte hanteras förrän detta är klargjort. Ansökan kan avvisas på grund av formellt hinder.

**Fullmakt eller annan dokumentation som påvisar befogenhet att ansöka ska bifogas ansökan.**

|  |  |
| --- | --- |
| Sökandes underskrift och datum | Namnförtydligande      |

**Hantering av personuppgifter**

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

**Avgift för tillståndsansökan**

Räddningstjänsten Sydost fakturerar alltid för handläggning av din tillståndsansökan, oberoende av om utfallet blir beviljande, avskrivande, avvisande eller avslag.

Du hittar mer information om Räddningstjänsten Sydosts avgifter för tillståndshandläggning på [www.rtso.se](http://www.rtso.se)

Följande dokument ska bifogas ansökan:

* **Dokument** som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
* **Dokument** som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.
* **Förteckning över deltagare** (om detta inte har gjorts på blanketten)
* **Beskrivning** av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten)
* **Karta** över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t.ex. för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas.
* **Beskrivning** av försäljningsplats (om detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska omfatta försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten.
* **Planskiss** över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt om planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering märkas och avståndet anges.
* **Förteckning** över förråden (om förvaring sker i mer än ett förråd) och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet. Avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
* **Konstruktionsbeskrivning** av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en
	+ beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en
	+ egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering av hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
* **Skiss** över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).
* **Beskrivning** av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). *Se bilaga 3*.
* **Beskrivning** av förrådets åskskydd (där så krävs). *Se bilaga 3*.
* **Klassningsplan** över förrådet enligt föreskrifterna MSBFS 2019:1[[1]](#footnote-1). Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3). *Se bilaga 3*.

Om ansökan enbart gäller godkännande av deltagare eller personer som har ett betydande inflytande, behöver endast punkt 1, 2 samt 4 och/eller 5 fyllas i.

Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.

Bilaga 1. Information om riskgrupper och samhanteringsgrupper[[2]](#footnote-2)

Riskgrupper

* 1. Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).
	2. Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion
	3. Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,
	(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
	(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
	4. Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll.
	5. Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.
	6. Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

Samhanteringsgrupper

A. Tändämne

B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkerhetsanordningar.

E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor.

F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).

G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H. Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex. beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.

N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

Bilaga 2. Information om begärlighetsgrader[[3]](#footnote-3)

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

**Begärlighetsgrad**

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Minde eller ringa stöldbegärliga

Sprängämnen

A Plastiska sprängämnen

A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)

A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)

B ANFO sprängämnen i bulk

B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikroballonger eller luftsfärer)

B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

B Pyrotekniska satser

B Krut

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar

B Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i riskgrupp 1.1 och 1.2

C Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i riskgrupp 1.3 och 1.4

C Nödraketer

B Knallskott, eldmarkeringar

C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Ammunition

A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen

B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande

A Tårgaspatroner

A Rökammunition

A Pansarskott

A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

Tändämnen

A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

A Sprängkapslar

A Detonerande stubin

B Tändhattar

B Krutstubin

B Tändrör, tändkolvar med mera

Bilaga 3. Information om brandskyddskrav[[4]](#footnote-4)

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och
SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddet gäller inte

* förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl.a. krockkuddar)
* mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar inom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
* explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
* fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t.ex. i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt, ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2019:1[[5]](#footnote-5). Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i oöppnade och oskadade original-förpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.

1. MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor [↑](#footnote-ref-1)
2. MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) [↑](#footnote-ref-2)
3. Enligt bilaga 7 MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor [↑](#footnote-ref-3)
4. MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor [↑](#footnote-ref-4)
5. MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor [↑](#footnote-ref-5)